{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dados Midea Carrier","SpringerMidea AirVolution FS 30"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dados Midea Carrier","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,4],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[9,1,9,11],[10,1,10,11],[11,1,11,4],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[12,7,12,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Razão Social","Climazon Industrial LTDA"]
["Nome Fantasia","Climazon"]
["CNPJ","04.222.931/0001-95",null,null,null,"Simples Nacional?",null,"Não"]
["Endereço","Av. Torquato Tapajós, nº 7937 Lotes 14 e 14B "]
["Bairro","Tarumã",null,null,null,"Cidade",null,"Manaus",null,"UF:","AM"]
["CEP","69041-025",null,null,null,"Telefone",null,"(0)8008876707"]
[]
[]
["Versão: 2"]

{"sheet":"SpringerMidea AirVolution FS 30","index":1,"n_rows":97,"n_cols":3,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,0,70,1],[72,0,74,0],[69,0,69,1],[15,0,16,0],[22,0,23,0],[27,0,31,0],[32,0,36,0],[38,0,41,0],[42,0,45,0],[52,0,53,0],[59,0,60,0],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[75,0,77,0],[78,0,78,1],[79,0,81,1],[83,0,94,1],[82,0,82,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,3.4119999999999999]
["FORMULÁRIO PARA CADASTRO",null,"Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution"]
["PRODUTO",null,"220V"]
["Nome",null,"Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution 30.000 BTU/h Frio"]
["Código","Evaporadora","42AGFCI30S5"]
[null,"Condensadora","38TFCI30S5"]
["Ciclo",null,"Frio"]
["Marca",null,"Springer Midea"]
["Fabricante:",null,"Midea Carrier"]
["Fornecedor:",null,"Climazon Industrial Ltda"]
["FISCAL"]
["Classificação Fiscal:","Evaporadora","8415.10.11"]
[null,"Condensadora","8415.10.11"]
["Nacional ou importado?",null,"Nacional"]
["LOGÍSTICA"]
["Produto"]
["EVAPORADORA","Código EAN",7898554879516]
[null,"Altura (cm)",36.200000000000003]
[null,"Largura (cm)",125.9]
[null,"Profundidade (cm)",28.3]
[null,"Peso Líquido (kg)",17.8]
["CONDENSADORA","Código EAN",7898554879523]
[null,"Altura (cm)",70.7]
[null,"Largura (cm)",47.1]
[null,"Profundidade (cm)",55.1]
[null,"Peso Líquido (kg)",36.950000000000003]
["Produto Embalado"]
["EVAPORADORA","Altura (cm)",38.5]
[null,"Largura (cm)",134]
[null,"Profundidade (cm)",45]
[null,"Peso Bruto (kg)",23.5]
["CONDENSADORA","Altura (cm)",74.3]
[null,"Largura (cm)",49.85]
[null,"Profundidade (cm)",58]
[null,"Peso Bruto (kg)",37.6]
["CARACTERÍSTICAS"]
["Capacidade (BTU/h)",null,30000]
["Modelo",null,"Frio"]
["Classificação Energética",null,"F"]
["Procel",null,"Não"]
["DADOS TÉCNICOS"]
["Capacidade Nominal (kW)","Refrigeração",8.7899999999999991]
[null,"Aquecimento","-"]
["Consumo de Energia kWh/ano",null,2202.1]
["Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh)",null,3.3]
["Tensão (V)",null,"220V"]
["Frequência",null,"60Hz"]
["Vazão (m³/h)","Evaporadora",1612]
["Diâmetro das linhas","Sucção (in)","5/8"]
[null,"Expansão (in)","3/8"]
["Distância equivalente entre unidades (m)",null,"25"]
["Desnível entre unidades (m)",null,"10"]
["Carga máxima de refrigerante (g)","Até 5 m",1120]
["Fluido Refrigerante",null,"R-32"]
["Compressor",null,"Convencional"]
["GARANTIA"]
["Garantia dentro do prazo legal de 90 dias: ",null,"O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código do CDC – Artigo 18, na qual a Midea Carrier tem responsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnostico técnico validando a sua garantia a partir da data da emissão da NOTA FISCAL de compra."]
["Garantia Extendida pelo fabricante",null,"O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT e instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados e de acordo com os procedimentos definidos no manual, passa a ter garantia de 1 ano, ou seja, três meses de prazo legal mais nove meses de garantia estendida, totalizando 1 ano de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra."]
["Assistência tecnica",null,"3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 648 1005 (Demais Cidades)"]
["Consulta Rede Credenciada",null,"https://www.midea.com/br/assistencia-tecnica"]
["PALLETIZAÇÃO"]
["Evaporadora","Produtos por camada","5 "]
[null,"Número de camadas","5 "]
[null,"Altura do pallet (m)","1,74 "]
["Condensadora","Produtos por camada",4]
[null,"Número de camadas",3]
[null,"Altura do pallet (m)",1.9]
["DESCRIÇÃO DO PRODUTO"]
["Robustez da proteção GOLD FIN® contra corrosão e serpentina de cobre, material ultra resistente e de grande condutibilidade térmica.",null,"ROBUSTEZ\nAlém da serpentina de cobre, material ultra resistente e de grande condutibilidade térmica, a unidade externa vem equipada GOLD FIN®, uma proteção extra contra corrosão."]
[null,null,"FUNÇÃO TURBO\nO ar-condicionado opera em capacidade máxima, atingindo a temperatura programada em menos tempo."]
[null,null,"FUNÇÃO DORMIR\nAjusta automaticamente a temperatura do ambiente durante o período de sono, proporcionando mais economia e conforto."]
["DESCRIÇÃO LONGA DO PRODUTO",null,"CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO"]
["O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution é a escolha acertada da robustez com a proteção Gold Fin® contra a corrosão e serpentina de cobre, material ultra resistente e de grande condutibilidade térmica. Solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 e 30.000 BTU/h BTU/h frio.\nNo modo turbo o ar-condicionado opera em capacidade máxima e a temperatura selecionada é alcançada em menos tempo, e seu conforto térmico atingido rapidamente para maior conforto. Já a função dormir ajusta automaticamente a temperatura do ambiente durante o sono, proporcionando economia e conforto.\nCom fluido refrigerante ecológico R32 o equipamento oferece maior performance e menor impacto ambiental. Economia, eficiência e responsabilidade ambiental em uma única solução.",null,"Gold Fin® na condensadora: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão, promovendo maior durabilidade e incremento da vida útil."]
[null,null,"Modo Turbo: esta função faz com que a unidade opere em sua capacidade máxima até atingir a temperatura configurada no controle remoto."]
[null,null,"Fluido  Refrigerante Ecológico R32: maior performance e menor impacto ambiental. Economia, eficiência e responsabilidade ambiental em uma única solução."]
[null,null,"Filtro com íons de prata com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias"]
[null,null,"Função siga-me:  temperatura programada atinge o local onde está o controle remoto¹ - até 8 metros dentro do mesmo ambiente."]
[null,null,"Timer Fácil:  programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado, com uma programação simples."]
[null,null,"Aviso Limpa e Troca Filtro: o aparelho realiza uma contagem de horas de funcionamento, assim, quando é hora de limpar ou trocar os filtros a unidade interna (evaporadora) emite um sinal luminoso em um dos leds. Os Leds indicam também o funcionamento das principais funções."]
[null,null,"Unidade externa AirVolution com novo design, mais compacta ocupando até 35% menos espaço quando comparado as condensadoras convencionais e maior robustez com serpentina em cobre"]
[null,null,"Modo não perturbe:  desliga as luzes dos leds e sinais sonoros do aparelho. "]
[null,null,"Função oscilar que ativa o movimento automático das aletas horizontais e função Direção, que altera o ângulo das aletas. Permite melhor direcionamento do ar no ambiente."]
[null,null,"4 modos de operação: resfria, ventila e desumidifica; 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático."]
[null,null,"Não possui compatibilidade com o Kit Wi-Fi Springer Midea"]
[]
[null,null,"1) O controle deverá estar a uma distância de até 8 metros para garantir a recepção do sinal pela unidade interna"]