{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dados Midea Carrier","Midea XtremeSave Connect"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dados Midea Carrier","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,4],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[9,1,9,11],[10,1,10,11],[11,1,11,4],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[12,7,12,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Razão Social","Climazon Industrial LTDA"]
["Nome Fantasia","Climazon"]
["CNPJ","04.222.931/0001-95",null,null,null,"Simples Nacional?",null,"Não"]
["Endereço","Av. Torquato Tapajós, nº 7937 Lotes 14 e 14B "]
["Bairro","Tarumã",null,null,null,"Cidade",null,"Manaus",null,"UF:","AM"]
["CEP","69041-025",null,null,null,"Telefone",null,"(0)8008876707"]
[]
[]
["Versão: 2"]

{"sheet":"Midea XtremeSave Connect","index":1,"n_rows":105,"n_cols":10,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,2,91,9],[92,2,92,9],[93,2,93,9],[94,2,94,9],[82,2,82,9],[83,2,83,9],[87,2,87,9],[88,2,88,9],[89,2,89,9],[79,2,79,9],[78,2,78,9],[86,2,86,9],[76,0,94,1],[75,0,75,1],[72,2,72,9],[73,2,73,9],[74,2,74,9],[75,2,75,9],[77,2,77,9],[84,2,84,9],[90,2,90,9],[85,2,85,9],[76,2,76,9],[80,2,80,9],[81,2,81,9],[71,0,71,1],[71,2,71,9],[72,0,74,1],[24,2,24,9],[25,2,25,9],[26,2,26,9],[56,2,56,9],[57,2,57,9],[27,0,31,0],[32,0,36,0],[38,0,41,0],[42,0,45,0],[37,2,37,9],[70,2,70,9],[70,0,70,1],[46,2,46,9],[22,0,23,0],[15,0,16,0],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9],[21,2,21,9],[51,2,51,9],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[52,0,53,0],[66,0,66,1],[66,2,66,9],[67,2,67,9],[68,2,68,9],[69,2,69,9],[59,0,60,0],[64,2,64,9],[65,2,65,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,3.4119999999999999]
["FORMULÁRIO PARA CADASTRO",null,"Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect"]
["PRODUTO",null,"220V"]
["Nome",null,"Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Quente/Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 12.000 BTU/h Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 12.000 BTU/h Quente/Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 18.000 BTU/h Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 18.000 BTU/h Quente/Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 24.000 BTU/h Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect 24.000 BTU/h Quente/Frio"]
["Código","Evaporadora","42AGVCI09M5","42AGVQI09M5","42AGVCI12M5","42AGVQI12M5","42AGVCI18M5","42AGVQI18M5","42AGVCI24M5","42AGVQI24M5"]
[null,"Condensadora","38AGVCI09M5","38AGVQI09M5","38AGVCI12M5","38AGVQI12M5","38AGVCI18M5","38AGVQI18M5","38AGVCI24M5","38AGVQI24M5"]
["Ciclo",null,"Frio","Quente/Frio","Frio","Quente/Frio","Frio","Quente/Frio","Frio","Quente/Frio"]
["Marca",null,"Midea"]
["Fabricante:",null,"Midea Carrier"]
["Fornecedor:",null,"Climazon Industrial Ltda"]
["FISCAL"]
["Classificação Fiscal:","Evaporadora","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11"]
[null,"Condensadora","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11"]
["Nacional ou importado?",null,"Nacional"]
["LOGÍSTICA"]
["Produto"]
["EVAPORADORA","Código EAN",7898554879097,7898554879172,7898554879110,7898554879196,7898554879134,7898554879219,7898554879158,7898554879233]
[null,"Altura (cm)",29.2,29.2,29.5,29.5,32.1,32.1,33.700000000000003,33.700000000000003]
[null,"Largura (cm)",72.900000000000006,72.900000000000006,83,83,97.1,97.1,108.2,108.2]
[null,"Profundidade (cm)",20,20,20,20,22.8,22.8,23.4,23.4]
[null,"Peso Líquido (kg)",7.8,7.8,7.8,8,11.6,11.5,14.2,14.4]
["CONDENSADORA","Código EAN",7898554879103,7898554879189,7898554879127,7898554879202,7898554879141,7898554879226,7898554879165,7898554879240]
[null,"Altura (cm)",49.5,49.5,49.5,49.5,55.5,55.5,55.4,55.4]
[null,"Largura (cm)",79.2,79.2,79.2,79.2,83.5,83.5,87,87]
[null,"Profundidade (cm)",28,28,28,28,31,31,34.4,34.4]
[null,"Peso Líquido (kg)",18.2,19.8,20.399999999999999,21.1,27.6,32.4,29.9,38.6]
["Produto Embalado"]
["EVAPORADORA","Altura (cm)",37.5,37.5,38,38,40.5,40.5,31.5,31.5]
[null,"Largura (cm)",79,79,87.5,87.5,104.5,104.5,115.5,115.5]
[null,"Profundidade (cm)",27,27,28.5,28.5,30.5,30.5,41.5,41.5]
[null,"Peso Bruto (kg)",10,10.1,10.1,10.199999999999999,14.8,14.7,17.899999999999999,18.100000000000001]
["CONDENSADORA","Altura (cm)",54,54,54,54,61,61,61.5,61.5]
[null,"Largura (cm)",83.5,83.5,83.5,83.5,88.7,88.7,91.5,91.5]
[null,"Profundidade (cm)",30,30,30,30,33.700000000000003,33.700000000000003,37,37]
[null,"Peso Bruto (kg)",20.6,21.5,22.1,22.9,29.9,35,32.4,41.6]
["CARACTERÍSTICAS"]
["Capacidade (BTU/h)",null,9000,9000,12000,12000,18000,18000,24000,24000]
["Modelo",null,"Frio","Quente/Frio","Frio","Quente/Frio","Frio","Quente/Frio","Frio","Quente/Frio"]
["Classificação Energética",null,"A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Procel",null,"Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim"]
["DADOS TÉCNICOS"]
["Capacidade Nominal (kW)","Refrigeração",2.64,2.64,3.52,3.52,5.28,5.28,7.03,7.03]
[null,"Aquecimento","-",2.64,"-",3.52,"-",5.28,"-",7.03]
["Consumo de Energia kWh/ano",null,365.6,357.5,484.4,447.2,629.9,650.70000000000005,868,843]
["Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh)",null,6,6.1,6,6.5,6.92,6.7,6.7,6.9]
["Tensão (V)",null,220]
["Frequência",null,"60Hz"]
["Vazão (m³/h)","Evaporadora",547,510,575,675,760,760,1224,1200]
["Diâmetro das linhas","Sucção (in)","3/8","3/8","1/2","1/2","1/2","1/2","5/8","5/8"]
[null,"Expansão (in)","1/4","1/4","1/4","1/4","1/4","1/4","3/8","3/8"]
["Distância equivalente entre unidades (m)",null,"25","25","25","25","30","30","30","30"]
["Desnível entre unidades (m)",null,"10","10","10","10","20","20","20","20"]
["Carga máxima de refrigerante (g)","Até 5 m","350","380","450",460,"510","840","750",1160]
["Fluido Refrigerante",null,"R-32"]
["Compressor",null,"Inverter"]
["GARANTIA"]
["Garantia dentro do prazo legal de 90 dias: ",null,"O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código do CDC – Artigo 18, na qual a Midea Carrier tem responsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnostico técnico validando a sua garantia a partir da data da emissão da NOTA FISCAL de compra."]
["Garantia Extendida pelo fabricante",null,"O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT e instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados e de acordo com os procedimentos definidos no manual, passa a ter garantia de 2 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais vinte e um meses de garantia estendida, totalizando 2 anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra, além de 10 anos no compressor."]
["Assistência tecnica",null,"3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 648 1005 (Demais Cidades)"]
["Consulta Rede Credenciada",null,"https://www.midea.com/br/assistencia-tecnica"]
["DESCRIÇÃO CURTA DO PRODUTO",null,"KEY SELLING POINTS"]
["Conectividade que permite a configuração do aparelho como e de onde você estiver. Praticidade e economia no seu dia a dia.",null,"CONECTIVIDADE¹: FACILIDADE A SEU DISPOR\nCom o aplicativo SmartHome, além de controlar o aparelho por voz² de onde estiver, monitore o consumo de energia, ajuste a curva de sono e configure o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular."]
[null,null,"ECONÔMICO E ECOLÓGICO\nEficiência energética atestada com classificação A do INMETRO³ e selo PROCEL4, acompanhamento e meta do consumo de energia aliados à tecnologia inverter e fluído R32 garantem economia e sustentabilidade."]
[null,null,"SISTEMA AIR MAGIC\nCom tripla filtragem e ionizador, elimina 99,9%5 de vírus e bactérias e emite íons negativos, removendo pólen e impurezas do ar. "]
["DESCRIÇÃO LONGA DO PRODUTO",null,"CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO"]
["O Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect é a solução de conforto e conectividade que permite a configuração do aparelho de onde você estiver. Praticidade e economia que facilitam a sua rotina. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/h frio e quente/frio.\nConectividade e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz² com Alexa ou Google Assistant, monitore seu consumo de energia e receba alertas no seu celular, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização GPS no smartphone. \nEconômico e ecológico, o equipamento tem sua eficiência energética atestada pela classificação A do INMETRO³, graças ao conjunto de tecnologia INVERTER e fluído refrigerante R32, proporcionando economia e responsabilidade ambiental.\nO modo Turbo faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. E com o sistema AIR MAGIC você fica mais tranquilo com o sistema de tripla filtragem e ionizador, eliminando até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emissão de íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. Para ainda mais economia, ative a função Eco Noite e economize até 70% de energia.\nFique tranquilo com a durabilidade do Gold Fin® na condensadora: uma proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão, promovendo maior durabilidade e incremento da vida útil.",null,"Conectividade¹ Wi-Fi: Controle total de onde você estiver através do aplicativo SmartHome que permite monitorar o consumo de energia e adaptar o seu uso de acordo com sua meta, receber alertas no celular quando atingir parciais dos objetivos de consumo, ajustar a curva de sono na temperatura de sua preferência gerando maior conforto e economia, e configurar o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular. Por meio do Google Assistant ou Alexa você  pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz simples e intuitivos para ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações."]
[null,null,"Modo Turbo: Faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima subindo a frequência do compressor até 65 Hz em 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido."]
[null,null,"Placa Inverter: cobertura em acrílico7 da PCB provê maior espessura do material e garante a mais apropriada proteção contra umidade e condições adversas, químicas e de temperatura. Ideal para alta durabilidade em regiões costeiras."]
[null,null,"Gold Fin® na condensadora: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão, promovendo maior durabilidade e incremento da vida útil."]
[null,null,"Com a função Eco Noite6 que quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70%."]
[null,null,"Sistema AIR MAGIC: o mais completo sistema com tripla filtragem e ionizador , elimina até 99,9%5 dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar."]
[null,null,"Fluido  Refrigerante Ecológico R32: maior performance e menor impacto ambiental. Economia, eficiência e responsabilidade ambiental em uma única solução."]
[null,null,"Função Siga-me8: a unidade interna seguirá a temperatura do ambiente em que está o controle remoto, permitindo que o ar-condicionado otimize a temperatura ao seu redor e garanta o máximo conforto."]
[null,null,"Função Dormir: A temperatura ajustada será controlada para maior conforto e economia. Em modo REFRIGERAÇÃO (COOL) a temperatura configurada aumentará 1°C por hora nas primeiras duas horas, mantendo-se então estável pelas próximas 6. Em modo AQUECIMENTO (HEAT - versões quente/frio) a temperatura configurada diminuirá 1°C por hora nas primeiras duas horas, mantendo-se então estável nesta temperatura, pelas próximas 6 horas."]
[null,null,"Função Clean: Com a tecnologia Active Clean, elimina poeira, mofo e graxa que podem causar odores quando aderem ao evaporador da unidade interna, e evita também o congelamento da unidade"]
[null,null,"Aviso Limpar e substituir Filtro: Após 240 horas de uso, a unidade interna indica que é necessário realizar a limpeza do filtro e após 2880 horas de uso, a unidade interna indica que é necessário fazer a substituição do filtro"]
[null,null,"Função ECO: Caso a temperatura ajustada seja menor ou maior a 24ºC, o controle irá configurar automaticamente a temperatura para 24ºC, sempre buscando maior economia de energia"]
[null,null,"Função Energy: permite que a capacidade do compressor da unidade externa seja limitada em 75% ou 50% proporcionando maior economia de energia."]
[null,null,"Função Timer (Temporizador):  programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado, com uma programação simples e rápida"]
[null,null,"Função LED: Desativa o sinal sonoro e desligara luz do display da unidade interna, propiciando um ambiente confortável e tranquilo"]
[null,null,"Controle Remoto com Backlight, que facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e que também indica quando a carga da bateria estiver fraca"]
[null,null,"Bloqueio das teclas do controle remoto: Pressionaando por aproximadamente 5 segundos as teclas TURBO e CLEAN simultaneamente para que todas as teclas do controle sejam bloqueadas"]
[null,null,"Função Oscilar que ativa o movimento automático das aletas horizontais e função Direção, que altera o ângulo das aletas. Permite melhor direcionamento do ar no ambiente."]
[null,null,"5 modos de operação: Refrigeração, Aquecimento*, Automático, Ventilação e Desumidificação (*somente nos modelos quente/frio) e 5 velocidades de ventilação: Silencioso, Baixa, Média, Alta e Automática"]
[]
[]
[null,null,"1) Wi-Fi integrado ao aparelho"]
[null,null,"2) Compatível com Google Home e Alexa."]
[null,null,"3) De acordo a portaria nº 269, de 22 de junho de 2021. "]
[null,null,"4) Direito de uso o selo PROCEL até novembro de 2023."]
[null,null,"5) Atestado pelo Guandong Detection Center of Microbiology sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas."]
[null,null,"6) Comparando o consumo doSpringer Midea Inverter Xtreme Save Connect (em condições padrões de teste de fábrica com modo EcoNoite) aos splits convencionais sem a tecnologia Inverter"]
[null,null,"7) Cobertura em uretano pode substituir a de acrílico em casos específicos e sem prejuízo às características do item"]
[null,null,"8) O controle deverá estar a uma distância de até 8 metros para garantir a recepção do sinal pela unidade interna"]