{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dados Midea Carrier","Midea XtremeSave Connect Black"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dados Midea Carrier","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,4],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[9,1,9,11],[10,1,10,11],[11,1,11,4],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[12,7,12,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Razão Social","Climazon Industrial LTDA"]
["Nome Fantasia","Climazon"]
["CNPJ","04.222.931/0001-95",null,null,null,"Simples Nacional?",null,"Não"]
["Endereço","Av. Torquato Tapajós, nº 7937 Lotes 14 e 14B "]
["Bairro","Tarumã",null,null,null,"Cidade",null,"Manaus",null,"UF:","AM"]
["CEP","69041-025",null,null,null,"Telefone",null,"(0)8008876707"]
[]
[]
["Versão: 2"]

{"sheet":"Midea XtremeSave Connect Black","index":1,"n_rows":105,"n_cols":5,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[94,2,94,4],[77,2,77,4],[78,2,78,4],[84,2,84,4],[85,2,85,4],[76,0,94,1],[82,2,82,4],[76,2,76,4],[80,2,80,4],[81,2,81,4],[79,2,79,4],[90,2,90,4],[91,2,91,4],[83,2,83,4],[86,2,86,4],[87,2,87,4],[92,2,92,4],[93,2,93,4],[70,2,70,4],[71,0,71,1],[72,0,74,1],[71,2,71,4],[72,2,72,4],[73,2,73,4],[74,2,74,4],[70,0,70,1],[89,2,89,4],[88,2,88,4],[75,0,75,1],[75,2,75,4],[66,2,66,4],[57,2,57,4],[67,2,67,4],[68,2,68,4],[69,2,69,4],[64,2,64,4],[65,2,65,4],[24,2,24,4],[56,2,56,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[46,2,46,4],[51,2,51,4],[22,0,23,0],[15,0,16,0],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[21,2,21,4],[18,2,18,4],[19,2,19,4],[20,2,20,4],[27,0,31,0],[32,0,36,0],[38,0,41,0],[42,0,45,0],[37,2,37,4],[67,0,67,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[52,0,53,0],[66,0,66,1],[59,0,60,0]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FORMULÁRIO PARA CADASTRO"]
["PRODUTO"]
["Nome",null,"Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect Black Edition 12.000 BTU/h Quente/Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect Black Edition 18.000 BTU/h Quente/Frio","Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect Black Edition 24.000 BTU/h Quente/Frio"]
["Código","Evaporadora","42MGVQI12M5","42MGVQI18M5","42MGVQI24M5"]
[null,"Condensadora","38MGVQI12M5","38MGVQI18M5","38MGVQI24M5"]
["Ciclo",null,"Quente/Frio","Quente/Frio","Quente/Frio"]
["Marca",null,"Midea"]
["Fabricante:",null,"Midea Carrier"]
["Fornecedor:",null,"Climazon Industrial Ltda"]
["FISCAL"]
["Classificação Fiscal:","Evaporadora","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11"]
[null,"Condensadora","8415.10.11","8415.10.11","8415.10.11"]
["Nacional ou importado?",null,"Nacional"]
["LOGÍSTICA"]
["Produto"]
["EVAPORADORA","Código EAN",7898554879585,7898554879608,7898554879622]
[null,"Altura (cm)",29.5,32.1,33.700000000000003]
[null,"Largura (cm)",80.5,97.1,102.8]
[null,"Profundidade (cm)",20.100000000000001,22.7,23]
[null,"Peso Líquido (kg)",7.8,11.3,14.1]
["CONDENSADORA","Código EAN",7898554879592,7898554879615,7898554879639]
[null,"Altura (cm)",49.5,55.5,55.4]
[null,"Largura (cm)",79.2,83.5,87]
[null,"Profundidade (cm)",28,31,34.4]
[null,"Peso Líquido (kg)",21.1,32.4,38.6]
["Produto Embalado"]
["EVAPORADORA","Altura (cm)",37.5,40.5,31.5]
[null,"Largura (cm)",87.5,104.5,115.5]
[null,"Profundidade (cm)",28.5,30.5,41.5]
[null,"Peso Bruto (kg)",10.199999999999999,14.7,18.100000000000001]
["CONDENSADORA","Altura (cm)",54,61,61.5]
[null,"Largura (cm)",83.5,88.7,91.5]
[null,"Profundidade (cm)",30,33.700000000000003,37]
[null,"Peso Bruto (kg)",22.9,35,41.6]
["CARACTERÍSTICAS"]
["Capacidade (BTU/h)",null,12000,18000,24000]
["Modelo",null,"Quente/Frio","Quente/Frio","Quente/Frio"]
["Classificação Energética",null,"A","A","A"]
["Procel",null,"Sim","Sim","Sim"]
["DADOS TÉCNICOS"]
["Capacidade Nominal (kW)","Refrigeração",3.52,5.28,7.03]
[null,"Aquecimento",3.52,5.28,7.03]
["Consumo de Energia kWh/ano",null,447.2,650.70000000000005,843]
["Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh)",null,6.5,6.7,6.9]
["Tensão (V)",null,220]
["Frequência",null,"60Hz"]
["Vazão (m³/h)","Evaporadora",675,760,1200]
["Diâmetro das linhas","Sucção (in)","1/2","1/2","5/8"]
[null,"Expansão (in)","1/4","1/4","3/8"]
["Distância equivalente entre unidades (m)",null,"25","30","30"]
["Desnível entre unidades (m)",null,"10","20","20"]
["Carga máxima de refrigerante (g)","Até 5 m",460,"840",1160]
["Fluido Refrigerante",null,"R-32"]
["Compressor",null,"Inverter"]
["GARANTIA"]
["Garantia dentro do prazo legal de 90 dias: ",null,"O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código do CDC – Artigo 18, na qual a Midea Carrier tem responsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnostico técnico validando a sua garantia a partir da data da emissão da NOTA FISCAL de compra."]
["Garantia Extendida pelo fabricante",null,"O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT e instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados e de acordo com os procedimentos definidos no manual, passa a ter garantia de 2 anos, ou seja, três meses de prazo legal mais vinte e um meses de garantia estendida, totalizando 2 anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra, além de 10 anos no compressor."]
["Assistência tecnica",null,"3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 648 1005 (Demais Cidades)"]
["Consulta Rede Credenciada",null,"https://www.midea.com/br/assistencia-tecnica"]
["DESCRIÇÃO CURTA DO PRODUTO",null,"KEY SELLING POINTS"]
["A combinação perfeita entre design e durabilidade que proporciona economia, conforto e conectividade para facilitar seu dia a dia.",null,"DESIGN E DURABILIDADE\nA beleza que se adapta a qualquer ambiente e decoração aliada à confiabilidade e durabilidade do Black Fin da Midea que oferece 5 vezes mais resistência à corrosão¹ do que a proteção dourada com menos de 0,02% de área suscetível à corrosão."]
[null,null,"CONECTIVIDADE²: FACILIDADE A SEU DISPOR\nCom o aplicativo SmartHome, além de controlar o aparelho por voz³ de onde estiver, monitore o consumo de energia, ajuste a curva de sono e configure o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular."]
[null,null,"ECONÔMICO E ECOLÓGICO\nEficiência energética atestada com classificação A do INMETRO4, acompanhamento e meta do consumo de energia aliados à tecnologia Inverter e fluído R32 garantem economia e sustentabilidade."]
["DESCRIÇÃO LONGA DO PRODUTO",null,"CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO"]
["O Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save Connect Black Edition é a combinação perfeita entre design e durabilidade, proporcionando economia, conforto e conectividade. Disponível nas capacidades 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/h quente/frio.\nConectividade² e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz³ com Alexa ou Google Assistant, monitore seu consumo de energia e receba alertas no seu celular, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização GPS no smartphone. \nEconômico e ecológico, o equipamento tem sua eficiência energética atestada pela classificação A do INMETRO4, graças ao conjunto de tecnologia INVERTER e fluído refrigerante R32, proporcionando economia e responsabilidade ambiental.\nAdaptável em qualquer ambiente, fique tranquilo com a durabilidade do Black Fin da Midea na unidade externa, que oferece até 5 vezes mais resistência à corrosão do que a proteção dourada graças a extrema durabilidade do Grafeno em camada dupla.\nO modo Turbo faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. E com o sistema AIR MAGIC você fica mais tranquilo com o sistema de tripla filtragem e ionizador, eliminando até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emissão de íons negativos removendo pólen e impurezas do ar. Para ainda mais economia, ative a função Eco Noite e economize até 70% de energia.",null,"Conectividade² Wi-Fi: Controle total de onde você estiver através do aplicativo SmartHome que permite monitorar o consumo de energia e adaptar o seu uso de acordo com sua meta, receber alertas no celular quando atingir parciais dos objetivos de consumo, ajustar a curva de sono na temperatura de sua preferência gerando maior conforto e economia, e configurar o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular. Por meio do Google Assistant ou Alexa você  pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz³ simples e intuitivos para ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações."]
[null,null,"Modo Turbo: Faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima subindo a frequência do compressor até 65 Hz em 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido."]
[null,null,"Placa Inverter: cobertura em acrílico8 da PCB provê maior espessura do material e garante a mais apropriada proteção contra umidade e condições adversas, químicas e de temperatura. Ideal para alta durabilidade em regiões costeiras."]
[null,null,"Black Fin da Midea na condensadora: a extrema durabilidade do Grafeno em sistema duplo com cinco camadas, oferece 5 vezes mais resistência à corrosão7 do que a proteção dourada com menos de 0,02% de área suscetível à corrosão."]
[null,null,"Aive a função Eco Noite5 e a economia de energia pode chegar a até 70%."]
[null,null,"Sistema AIR MAGIC: o mais completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9%6 dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar."]
[null,null,"Fluido  Refrigerante Ecológico R32: maior performance e menor impacto ambiental. Economia, eficiência e responsabilidade ambiental em uma única solução."]
[null,null,"Função Siga-me9: a unidade interna seguirá a temperatura do ambiente em que está o controle remoto, permitindo que o ar-condicionado otimize a temperatura ao seu redor e garanta o máximo conforto."]
[null,null,"Função Dormir: A temperatura ajustada será controlada para maior conforto e economia. Em modo REFRIGERAÇÃO (COOL) a temperatura configurada aumentará 1°C por hora nas primeiras duas horas, mantendo-se então estável pelas próximas 6. Em modo AQUECIMENTO (HEAT - versões quente/frio) a temperatura configurada diminuirá 1°C por hora nas primeiras duas horas, mantendo-se então estável nesta temperatura, pelas próximas 6 horas."]
[null,null,"Função Clean: Com a tecnologia Active Clean, elimina poeira, mofo e graxa que podem causar odores quando aderem ao evaporador da unidade interna, e evita também o congelamento da unidade"]
[null,null,"Aviso Limpar e substituir Filtro: Após 240 horas de uso, a unidade interna indica que é necessário realizar a limpeza do filtro e após 2880 horas de uso, a unidade interna indica que é necessário fazer a substituição do filtro"]
[null,null,"Função ECO: Caso a temperatura ajustada seja menor ou maior a 24ºC, o controle irá configurar automaticamente a temperatura para 24ºC, sempre buscando maior economia de energia"]
[null,null,"Função Energy: permite que a capacidade do compressor da unidade externa seja limitada em 75% ou 50% proporcionando maior economia de energia."]
[null,null,"Função Timer (Temporizador):  programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado, com uma programação simples e rápida"]
[null,null,"Função LED: Desativa o sinal sonoro e desligara luz do display da unidade interna, propiciando um ambiente confortável e tranquilo"]
[null,null,"Controle Remoto com Backlight, que facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e que também indica quando a carga da bateria estiver fraca"]
[null,null,"Bloqueio das teclas do controle remoto: Pressionaando por aproximadamente 5 segundos as teclas TURBO e CLEAN simultaneamente para que todas as teclas do controle sejam bloqueadas"]
[null,null,"Função Oscilar que ativa o movimento automático das aletas horizontais e função Direção, que altera o ângulo das aletas. Permite melhor direcionamento do ar no ambiente."]
[null,null,"5 modos de operação: Refrigeração, Aquecimento*, Automático, Ventilação e Desumidificação (*somente nos modelos quente/frio) e 5 velocidades de ventilação: Silencioso, Baixa, Média, Alta e Automática"]
[]
[null,null,"1) Testes e certificação emitidas pela Intertek, referente a ISO 21207: 2015, anexo A, método de teste B."]
[null,null,"2) Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade evaporadora."]
[null,null,"3) Compatível com Ok Google e Alexa."]
[null,null,"4) De acordo a portaria nº 269, de 22 de junho de 2021. "]
[null,null,"5) Comparando o consumo doSpringer Midea Inverter Xtreme Save Connect (em condições padrões de teste de fábrica com modo EcoNoite) aos splits convencionais sem a tecnologia Inverter"]
[null,null,"6) Atestado pelo Guandong Detection Center of Microbiology sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas"]
[null,null,"7) Testes e certificação emitidas pela Intertek, referente a ISO 21207: 2015, anexo A, método de teste B."]
[null,null,"8) Cobertura em uretano pode substituir a de acrílico em casos específicos e sem prejuízo às características do item"]
[null,null,"9) O controle deverá estar a uma distância de até 8 metros para garantir a recepção do sinal pela unidade interna"]